Sử dụng excel

1. Vào tab insert chọn **scatter.**
2. Chọn loại k có đường rãnh á. Sau đó ra một cái khung
3. ấn vào khung, trong mục design chọn select data
4. trong đó hiện ra một cái khung nhỏ, bấm nút add
5. điền tên của dấu chấm, trong mục X values ấn vào dấu = rồi quét khối toàn bộ phần CPI, tương tự với Y xóa hết chỉ để dấu = rồi sau đó quét khối toan bộ SPI. ấn enter (chỉ quét phần số, nếu làm đúng nó sẽ hiện ra gần giống vậy là = ‘tên sheet’$B$8:$A$8 (chữ và số có thể ko giống này)
6. vào mục layout chọn axes chọn primary horizontal axis chọn menu cuối cùng.
7. Nhìn vào ô Axis value bấm số 1 vào đó.
8. Để cho đẹp hơn, nhìn thử trục x coi điểm dài nhất nằm ở số bao nhiêu để cân chỉnh bằng cách chọn maximum fixed chọn số gần chỗ xa nhất của trục x.
9. Tương tự với trục y mục primary vertical …
10. Vào axis title chỉnh tên cho trục là đẹp :D